Приложение № 2.2

к извещению о проведении электронного аукциона

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр) |
| Наименование программного продукта | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальный ремонт проезжей части улицы Придорожная в деревне Долгие Бороды Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области** |
| *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальный ремонт проезжей части улицы Придорожная в деревне Долгие Бороды Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области** |
| *(наименование объекта капитального строительства)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01** |
| **Земляное полотно** |
| *(наименование конструктивного решения)* |
| Составлен  | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | 14/21-ТКР, ВОР №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость**  | 67,98 | (8,48) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 67,98 | (8,48) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  | 0,00 | (0,51) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 61,30 | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  | 28,53 | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Земляные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ФЕР01-01-030-05** |  | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (25 м)** | **1000 м3** |  |  | **0,17** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=170/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 434,89 |  |  | 73,93 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 74,25 |  |  | 12,62 |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,935 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 434,89 |  |  | 73,93 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,62 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  | 11,61 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  |  | 4,93 |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **90,47** |  |  |  |
| **2** | **ФЕР01-01-030-13** |  | **При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (К=1.5)** | **1000 м3** |  |  | **0,255** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=170/1000\*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 376,37 |  |  | 95,97 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 64,26 |  |  | 16,39 |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 4,76 |  | 1,2138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 376,37 |  |  | 95,97 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,39 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  | 15,08 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  |  | 6,41 |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **117,46** |  |  |  |
| **3** | **ФЕР01-01-009-07** |  | **Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1** | **1000 м3** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 959,59 |  |  | 117,58 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 229,50 |  |  | 13,77 |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 17 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 1 959,59 |  |  | 117,58 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,77 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  | 12,67 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  |  | 5,38 |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **135,63** |  |  |  |
| **4** | **ФЕР01-01-030-05** |  | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (100 м)** | **1000 м3** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прил.1.12 п.3.76 |  | При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 434,89 |  | 0,85 | 22,18 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 74,25 |  | 0,85 | 3,79 |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 5,5 | 0,85 | 0,2805 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 434,89 |  |  | 22,18 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,79 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  | 3,49 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  |  | 1,48 |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **27,15** |  |  |  |
| **5** | **ФЕР01-01-030-13** |  | **При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (К=9)** | **1000 м3** |  |  | **0,54** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,06\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 376,37 |  |  | 203,24 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 64,26 |  |  | 34,70 |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 4,76 |  | 2,5704 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 376,37 |  |  | 203,24 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  | 31,92 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  |  | 13,57 |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **248,73** |  |  |  |
| **6** | **ФЕР01-01-022-13** |  | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1** | **1000 м3** |  |  | **0,388** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=388/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  | 989,40 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 344,25 |  |  | 133,57 |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 25,5 |  | 9,894 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  | 989,40 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,57 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  | 122,88 |  |  |  |
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  |  | 52,23 |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 164,51** |  |  |  |
| **7** | **ФССЦпг-03-21-01-001** |  | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км** | **1 т груза** |  |  | **543,2** | **2,91** |  | **1 580,71** |  |  |  |
|  |  |  | Объем=388\*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ФЕР01-01-046-01** |  | **Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1** | **1000 м3** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=60/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 972,56 |  | 58,35 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 166,05 |  | 9,96 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 12,3 |  | 0,738 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 972,56 |  | 58,35 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,96 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  | 9,16 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 3,89 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **71,40** |  |  |  |
| **9** | **ФЕР01-02-003-01** |  | **Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см** | **1000 м3** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=60/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 115,63 |  | 66,94 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 175,37 |  | 10,52 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,5 |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 1 115,63 |  | 66,94 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,52 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  | 9,68 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 4,11 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **80,73** |  |  |  |
| **10** | **ФЕР01-02-003-07** |  | **На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 (К=7)** | **1000 м3** |  |  | **0,42** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=60\*7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 206,32 |  | 86,65 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 20,12 |  | 8,45 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 206,32 |  | 86,65 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,45 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  | 7,77 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 3,30 |  |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **97,72** |  |  |  |
| **11** | **ФЕР01-02-006-01** |  | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | **1000 м3** |  |  | **0,018** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=18/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 100,01 |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 342,00 |  | 24,16 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 141,52 |  | 2,55 |  |  |  |
|  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 244,00 |  | 4,39 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 13,91 |  | 0,25038 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 12,2 |  | 0,2196 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 1 686,01 |  | 30,35 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **36,05** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Итоги по разделу 1 Земляные работы :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 325,30 |  |  |  |
|  |  |  |  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  |  Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 3 319,11 |  |  |  |
|  |  |  |  Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 246,32 |  |  |  |
|  |  |  |  Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4,39 |  |  |  |
|  |  |  |  Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,56 |  |  |  |
|  | 2 кв.2021 |  |  Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 2 069,85 |  |  |  |
|  |  |  |  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  |  эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1 738,40 |  |  |  |
|  |  |  |  материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4,39 |  |  |  |
|  |  |  |  накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 228,26 |  |  |  |
|  |  |  |  сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 97,00 |  |  |  |
|  | 2 кв.2021 |  |  Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 1 580,71 |  |  |  |
|  |  |  |  Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 248,12 |  |  |  |
|  |  |  |  Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 228,26 |  |  |  |
|  |  |  |  Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 97,00 |  |  |  |
|  |  |  |  **Итого по разделу 1 Земляные работы** |  |  |  |  |  |  | **3 650,56** |  |  |  |
| **Раздел 2. Укрепительные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ФЕР01-02-027-11** |  | **Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 1** | **1000 м2** |  |  | **1,881** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1881/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 190,23 |  | 357,82 |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 259,04 |  | 487,25 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 30,38 |  | 57,14 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 22,7 |  | 42,6987 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,25 |  | 4,23225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 449,27 |  | 845,07 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,96 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  | 369,31 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 144,61 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **1 358,99** |  |  |  |
| **13** | **ФЕР01-02-040-01** |  | **Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную** | **100 м2** |  |  | **0,32** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=32/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 263,61 |  | 84,36 |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  | 0,59 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,2 |  | 10,624 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 265,44 |  | 84,95 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,36 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  | 75,08 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 29,40 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **189,43** |  |  |  |
| **14** | **ФССЦ-16.2.02.07-0181** |  | **Семена трав: тимофеевка** | **кг** |  |  | **0,38** | **62,72** |  | **23,83** |  |  |  |
| **15** | **ФЕР01-01-030-05** |  | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (25 м)** | **1000 м3** |  |  | **0,0044** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4,4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.12 п.3.76 |  | При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 434,89 | 0,85 | 1,63 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 74,25 | 0,85 | 0,28 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 5,5 | 0,85 | 0,02057 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 434,89 |  | 1,63 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  | 0,26 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 0,11 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **2,00** |  |  |  |
| **16** | **ФЕР01-01-030-13** |  | **При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (К=1,5)** | **1000 м3** |  |  | **0,0066** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4,4/1000\*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 376,37 |  | 2,48 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 64,26 |  | 0,42 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 4,76 |  | 0,031416 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 376,37 |  | 2,48 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  | 0,39 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 0,16 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **3,03** |  |  |  |
| **17** | **ФЕР01-01-036-02** |  | **Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)** | **1000 м2** |  |  | **0,298** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=298/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 5,42 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 0,93 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,06854 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 5,42 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  | 0,86 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **6,64** |  |  |  |
| **18** | **ФЕР27-08-001-11 применит** |  | **Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (ПГС)** | **1000 м2** |  |  | **0,2437** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=243,7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 258,99 |  | 63,12 |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 682,15 |  | 897,34 |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,65 |  | 64,25 |  |  |  |
|  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 48,80 |  | 11,89 |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 31,7 |  | 7,72529 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,21 |  | 5,656277 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 3 989,94 |  | 972,35 |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,37 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 |  | НР Автомобильные дороги | % | 126 |  | 126 |  |  | 160,49 |  |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 102,85 |  |  |  |
|  |  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  | **1 235,69** |  |  |  |
| **19** | **ФССЦ-02.2.04.03-0003** |  | **Смесь песчано-гравийная природная (Купл.=1,22)** | **м3** |  |  | **29,7** | **60,00** |  | **1 782,00** |  |  |  |
|  |  |  | Объем=243,7\*0,1\*1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **ФССЦпг-03-21-01-030** |  | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км** | **1 т груза** |  |  | **-47,5** | **19,29** |  | **-916,28** |  |  |  |
|  |  |  | Объем=-29,7\*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **ФССЦпг-03-21-01-042** |  | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 42 км (ПГС карьер "Едрово")** | **1 т груза** |  |  | **47,5** | **24,01** |  | **1 140,48** |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,7\*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Итоги по разделу 2 Укрепительные работы :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 941,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 505,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 1 618,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 123,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1 817,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4 825,81 |  |  |  |  |
|  | 2 кв.2021 |  |  Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 4 601,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 505,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1 394,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1 817,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 606,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 277,49 |  |  |  |  |
|  | 2 кв.2021 |  |  Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 224,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 628,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 606,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 277,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  **Итого по разделу 2 Укрепительные работы** |  |  |  |  |  |  | **4 825,81** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Итоги по смете:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 7 267,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 507,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 4 938,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 369,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1 822,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 8 476,37 |  |  |  | 67 980 |
|  | 2 кв.2021 |  |  Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 6 671,46 |  | 8,02 |  | 53 505 |
|  |  |  |  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 507,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3 133,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1 822,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 834,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 374,49 |  |  |  |  |
|  | 2 кв.2021 |  |  Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 1 804,91 |  | 8,02 |  | 14 475 |
|  |  |  |  Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 876,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 834,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 374,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  **ВСЕГО по смете** |  |  |  |  |  |  |  | **8 476,37** |  |  |  | **67 980,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: | Лавникович О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* |  |  |  |  |  |  |  |  |