Приложение № 25

к Положению об осуществлении

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

Рощинского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТОРОВ РИСКА

нарушения обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Рощинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Индикатор риска | Наименование объектов, работ, услуг, необходимых ограничений | Количественный показатель (величина) | Качественный показатель |
| 1 | Нарушение правил пожарной безопасности | Ограничения, и применение специальных технических мер связанных с временным введение особого противопожарного режима | > 0 | Возгорания травянистой растительности на обочинах дорог |
| 2 | Нарушение правил эксплуатации (использования) и (или) правил техники безопасности | Дороги общего пользования местного значения | > 0 | Организация движения автотранспорта и пешеходов не обеспечивает должного уровня безопасности |
| 3 | Использование (применение) объектов не по назначению | Дороги общего пользования местного значения | > 0 | Перемещение большегрузного автотранспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн |
| 4 | Превышение допустимых размеров (характеристик) неровностей (дефектов) дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов поселения | Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) | Длина ≥ 15 см,  Глубина ≥ 5 см  по площади  > 0,06 м2 | Повышение аварийности, снижение межремонтных сроков автотранспорта |
| Группа отдельных повреждений усреднёнными размерами длиной 15 см глубиной 5 см (выбоины, просадки, проломы) на участке дороги длиною 100 метров | Суммарная площадь не  > 5,2 м2 |
| Колея на участке дороги длиною 100 метров | > 9 см |
| Отклонение по вертикали (выше/ниже уровня проезжей части) крышки люка технологических колодцев подземных коммуникаций | > 1 см |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Увеличение сроков устранения дефектов дорожных знаков | Утрата дорожного знака | > 2 суток | Повышение аварийности |
| Нарушение целостности лицевой поверхности  Изменение светотехнических характеристик | > 3 суток |
| Изменение положения знака | > 5 суток |
| 6 | Увеличение сроков устранения дефектов дорожных неровностей | Нарушение целостности конструкции | > 10 суток | Повышение аварийности |
| 7 | Увеличение сроков чистки дорог от рыхлого снега | Дороги общего пользования местного значения | > 12 часов после снегопада |
| 8 | Увеличение сроков устранения скользкости дорог (посыпка) | Дороги общего пользования местного значения | > 12 часов после снегопада |
| 9 | Поступление обращений (жалоб) заинтересованных лиц, организаций | --- | > 0 | --- |
| 10 | Поступление информации от контролирующих органов | --- | > 0 | --- |